Данный циркуляционный насос предназначен для перекачивания только питьевой воды.

Не требующий техобслуживания циркуляционный насос для систем питьевого водоснабжения (исполнение с мокрым ротором) с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная электронная система регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления. С максимально возможным КПД и высоким пусковым моментом, включая автоматическую функцию деблокирования. Применяется во всех системах горячего водоснабжения (от +2 до +70 °C).

Серийное оснащение:

 По выбору - способ регулирования для оптимального согласования нагрузки: ручной режим работы Δp-c (перепад давления постоянный),
 терморегулируемый режим работы
 Распознавание термической дезинфекции котла
 Встроенная защита электродвигателя
 индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок);
 Индикация текущего потребления энергии (Вт) и суммарного потребления (кВт*ч) или
 Индикация текущего расхода и температуры
 Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок
 Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
 минимальное потребление энергии – лишь 3 Вт;
 Автоматической функции деблокирования
 в серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом.

Материалы

Корпус насоса: Нержавеющая сталь
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPE/PS - 30% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь
Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. напор Hmax: 6.0 M

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: R 1
Резьба: G 1½
Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 25
Монтажная длина L0: 180 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: F
Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
макс. частотой вращения; nмакс.: 4200 об/мин
Частота вращения N: 1200 - 4200 об/мин
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 0  / 0  / 45 Вт
Защита электродвигателя: не требуется (устойчив к токам блокировки)

Данные для заказа

Арт.-№: 4184693
Номер EAN: 4048482407227
Вес, прим. m: 1.9 кг
Изделие: Wilo
Designation: Wilo-Stratos PICO-Z 25/1-6